SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 	
 	
1.1  Identyfikator produktu  	
Kod wyrobu 	IKO2100MA1L 	
Nazwa produktu 	IKO2100MA Magenta 	
Kategoria produktu 	ECO Series  	
		
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz  zastosowania odradzane  	
Zalecane zastosowanie 	Operacje drukarskie  	
	
1.3  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  	
Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. 
45-446 Opole, ul. Gostawicka 2D 
tel.: 77 458 16 81  	

	

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z  	
Osoba kontaktowa 	Monika Gajewska  	
Adres e-mail 	atramenty@atrium.com.pl  	
	
1.4  Numer telefonu alarmowego  	
Atrium Centrum: 77 458 16 81  	

Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 	
		
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  	
ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008  	
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 	Kategoria 1  - (H318)  	
Działanie toksyczne na narządy docelowe (jednorazowe narażenie) 	Kategoria 3  - (H336)  	
		
Elementy etykiety  Elementy oznakowania  	
	
Hasło Ostrzegawcze
Niebezpieczeństwo  	
	
Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  	
		
Zwroty wskazujące na środki ostrożności
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  	
		
2.3  Inne zagrożenia  	
	Zagrożenia ogólne 	Brak danych  	
	
Sekcja 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 	
		
3.2  Mieszaniny  	
 	
Składnik 	Ne WE 	Nr CAS 	Ciężar % 	Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] 	Nr REACH. 	Uwaga 	
Diethylene glycol diethyl ether 	203-963-7 	112-36-7 	30 - 60 	Eye Irrit. 2 (H319) 	01-2119969946-13-xxxx 		
Butyrolactone 	202-509-5 	96-48-0 	10 - 30 	Acute Tox. 4 (H302) 
Eye Dam. 1 (H318) 
STOT SE 3 (H336) 	01-2119471839-21-xxxx 	1 	
Octan 2-butoksyetylu 	203-933-3 	112-07-2 	5 - 10 	Acute Tox. 4 (H312) 
Acute Tox. 4 (H332) 	01-2119475112-47-xxxx 	1 	
Triethylene glycol monobutyl ether 	205-592-6 	143-22-6 	1 - 5 	Eye Dam. 1 (H318) 	01-2119475107-38-xxxx 		
Dimethyl succinate 	203-419-9 	106-65-0 	1 - 5 	Not Classified 	01-2119486681-29-xxxx 	1 	
Dimethyl glutarate 	214-277-2 	1119-40-0 	1 - 5 	Not Classified 	01-2119900156-49-xxxx 	1 	
Uwaga
Nr REACH: Numer rejestracyjny może nie być dostarczony, ponieważ substancje są zwolnione lub nie muszą być zarejestrowane w REACH
1. Substancja z limitem narażenia w miejscu pracy określonym przez Wspólnotę  	
		
Pełen tekst zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16  	
	
Sekcja 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 	
		
4.1  Opis środków pierwszej pomocy  	
	Wskazówka ogólna 	Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie.  	
	Kontakt z oczyma 	Natychmiast płukać dużą ilośćią wody. Po wstępnym przepłukaniu usunąć szkła kontaktowe i kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpi podrażnienie i nie ustępuje.  	
	Kontakt ze skórą 	Niezwłocznie myć za pomocą mydła i obfitej ilości wody przez przynajmniej 15 minut. Zdjąć skażoną odzież. W przypadku postępowania podrażnienia (zaczerwienienie, wysypka, pęcherze), uzyskać pomoc medyczną.  	
	Wdychanie 	Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku nieregularnego oddechu lub zatrzymania oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.  	
	Spożycie 	NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.  	
		
4.2  Najważniejsze objawy i działania, zarówno ostre i opóźnione  	
	Żadne w normalnych warunkach stosowania.  	
	
4.3  Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym  	
	Uwagi dla lekarza 	Leczyć objawowo.  	

Sekcja 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 	
5.1  Środki gaśnicze  	
	Odpowiednie środki gaśnicze
Piana. Dwutlenek węgla (CO2). Sucha substancja chemiczna. Rozpylona woda. Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska.  	
	
	Nieodpowiednie środki gaśnicze
Brak danych.  	
	
5.2  Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  	
	Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. W warunkach pożaru może wydzielać toksyczne(-y) spaliny/dym.  	
	
5.3  Informacje dla straży pożarnej  	
	Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorządną i pełny sprzęt ochronny. Chłodzić pojemniki / zbiorniki rozpyloną wodą. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą ulec rozerwaniu po podgrzaniu.  	
	
Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 	
		
6.1  Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych  	
	Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Przewietrzyć miejsce. Unikać kontaktu z oczyma, skórą i odzieżą. Unikać wdychania pyłu lub pary. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.  	
		
6.2  Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  	
	Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Odseparować od kanalizacji, ścieków, rowów melioracyjnych i cieków wodnych. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.  	
	
6.3  Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  	
	Zatrzymać wypływ uwalnianej substancji, a następnie zebrać za pomocą niepalnego materiału absorbującego , (np. piasek, ziemia, ziemią okrzemkową, wermikulit) i umieścić w pojemniku na substancje przeznaczone do utylizacji zgodnie z miejscowymi / krajowymi przepisami (patrz: sekcja 13). Używać czystych narzędzi nie wytwarzających iskier do zbierania absorbowanego materiału.  	
	
6.4  Odniesienia do innych sekcji  	
	Patrz: sekcja 12 po dalsze informacje.  	
	
Sekcja 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 	
		
7.1  Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania  	
	Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację.  	
	
7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności  	
	Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Pojemnik powinien być zamknięty, kiedy nie jest używany. Chronić przed dziećmi.  	
	
7.3  Szczególne zastosowanie(-a) końcowe  	
	Scenariusz narażenia 	Brak danych.  	
	Metody zarządzania zagrożeniem (RMM) 	Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.  	
	
Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 	
 	
8.1  Parametry dotyczące kontroli  	
	
Wartości graniczne narażenia
 	
Składnik 	Wielka Brytania 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	STEL: 50 ppm 
STEL: 332 mg/m3 
TWA: 20 ppm 
TWA: 133 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Francja 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA/VME: 10 ppm indicative limit 
TWA/VME: 66.5 mg/m3 indicative limit 
STEL/VLCT: 50 ppm restrictive limit 
STEL/VLCT: 333 mg/m3 restrictive limit 
Skin 	
Składnik 	Niemcy 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	Skin 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA/MAK: 10 ppm 
TWA/MAK: 66 mg/m3 
TWA/AGW: 10 ppm 
TWA/AGW: 65 mg/m3 
Peak: 20 ppm 
Peak: 132 mg/m3 
Skin 	
Dimethyl succinate 
 106-65-0 	TWA/AGW: 1.2 ppm 
TWA/AGW: 8 mg/m3 	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	TWA/AGW: 1.2 ppm 
TWA/AGW: 8 mg/m3 	
Składnik 	Hiszpania 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA/VLA-ED: 20 ppm 
TWA/VLA-ED: 133 mg/m3 
STEL/VLA-EC: 50 ppm 
STEL/VLA-EC: 333 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Włochy 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 20 ppm 
TWA: 133 mg/m3 
STEL: 50 ppm 
STEL: 333 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Portugalia 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA/VLE-MP: 20 ppm 
TWA/VLE-MP: 133 mg/m3 
STEL/VLE-CD: 50 ppm 
STEL/VLE-CD: 333 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Holandia 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 135 mg/m3 
STEL: 333 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Finlandia 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	TWA: 50 ppm 
TWA: 14 mg/m3 
STEL: 250 ppm 
STEL: 70 mg/m3 
Skin 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 20 ppm 
TWA: 130 mg/m3 
STEL: 50 ppm 
STEL: 330 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Dania 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 20 ppm 
TWA: 134 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Austria 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	STEL/KZW: 40 ppm 
STEL/KZW: 270 mg/m3 
TWA/TMW: 20 ppm 
TWA/TMW: 133 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Szwajcaria 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA/MAK: 10 ppm 
TWA/MAK: 66 mg/m3 
STEL/KZW: 20 ppm 
STEL/KZW: 132 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Polska 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA/NDS: 100 mg/m3 
STEL/NDSCh : 300 mg/m3 	
Składnik 	Norwegia 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 10 ppm 
TWA: 65 mg/m3 
Skin 	
Składnik 	Irlandia 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 20 ppm 
TWA: 133 mg/m3 
STEL: 50 ppm 
STEL: 333 mg/m3 
Skin 	
 	
Składnik 	Australia TWA 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	TWA: 20 ppm 
TWA: 133 mg/m3 	
Składnik 	Australia STEL 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	STEL: 50 ppm 
STEL: 333 mg/m3 	

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) 	.  	
Składnik 	DNEL - Dermal 
(Workers) 	DNEL - Inhalation 
(Workers) 	
Diethylene glycol diethyl ether 
 112-36-7 	3.43 mg/kg 
(Systemic long term) 	50.05 mg/m3 
(Systemic long term) 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	19 mg/kg 
(Systemic long term) 	130 mg/m3 
(Systemic long term) 
958 mg/m3 
(Systemic acute/short term) 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	169 mg/kg 
(Systemic long term) 
120 mg/kg 
(Systemic acute/short term) 	133 mg/m3 
(Systemic long term) 
333 mg/m3 
(Local acute/short term) 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	208 mg/kg 
(Systemic long term) 	195 mg/m3 
(Systemic long term) 	
Dimethyl succinate 
 106-65-0 	6.3 mg/kg 
(Systemic long term) 
12.6 mg/kg 
(Systemic acute/short term)  	33.5m3 
(Systemic long term) 
67 mg/m3 
(Systemic acute/short term) 
1.1 mg/m3 
(Local long term) 
1.1 mg/m3 
(Local acute/short term)  	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	No data found 	8.3 mg/m3 
(Local long term) 	
Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC) 	Brak danych.  	
	
8.2  Kontrola narażenia  	
	Środki techniczne 	Należy zapewnić dobry poziom wentylacji ogólnej. Wentylacja naturalna pochodzi z okien, drzwi itd. Wentylacja kontrolowana oznacza, że powietrze jest dostarczane i usuwanie za pomocą zasilanego wentylatora. Użytkownicy powinni brać pod uwagę państwowe wartości graniczne narażenia zawodowego lub inne wartości równoważne. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.  	
	
Wyposażenie ochrony indywidualnej 		
	Ochrona oczu lub twarzy 	Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Jeśli prawdopodobne jest wystąpienie rozprysków:. Nosić odpowiednią osłonę twarzy. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.  	
	Ochrona skóry 	Aby zapobiec możliwości kontaktu ze skórą, w zależności od warunków, należy stosować nieprzepuszczalną odzież ochronną, włączając w to buty, rękawice, fartuch laboratoryjny, fartuch lub kombinezon.  	
	Ochrona dróg oddechowych 	W przypadku przekroczenia limitów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, należy nosić ochronę dróg oddechowych zatwierdzoną przez NIOSH/MSHA. Ochrona dróg oddechowych musi być dostarczona zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.  	
	Ogólne kwestie związane z higieną 	Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Umyć ręce przed jedzeniem, piciem lub paleniem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Unikać kontaktu z oczyma, skórą i odzieżą. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań.  	
		
Środki kontrolne narażenia środowiska 	Brak danych.  	
	
Sekcja 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 	
		
9.1  Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych  	
Stan fizyczny 	Płyn  	
	Wygląd 	kolorowy  	
	
Zapach 	Brak danych  	
	Próg wyczuwalności zapachu 	Brak danych  	

Własność 	Wartości  	
	Uwagi  • Metoda  	
	
pH 		
	Brak danych  	
	
Temperatura topnienia / krzepnięcia 		
	Brak danych  	
	
Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia 	>  149  °C  /  300  °F  	

Temperatura zapłonu 	82  °C  /  180  °F  	
	zamknięty tygiel (Minimum)  	
	
Szybkość parowania 		
	Brak danych  	
	
Limit palności w powietrzu 		

	Górna granica palności 		
	Brak danych  	
	
	Dolna granica palności 		
	Brak danych  	
	
Ciśnienie pary 		
	Brak danych  	
	
Gęstość pary 		
	Brak danych  	
	
Ciężar właściwy 	0.99  	

Rozpuszczalność w wodzie 		
	Brak danych  	
	
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 		
	Brak danych  	
	
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda 		
	Brak danych  	
	
Temperatura samozapłonu 		
	Brak danych  	
	
Temperatura rozkładu 		
	Brak danych  	
	
Lepkość kinematyczna 		
	Brak danych  	
	
Lepkość dynamiczna 		
	Brak danych  	
	
Właściwości wybuchowe 	Brak danych  	
Właściwości utleniające 	Brak danych  	
		
9.2  Inne informacje  	
Temperatura mięknienia 	Brak danych  	
	
Sekcja 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 	
		
10.1  Reaktywność  	
	Brak danych.  	
	
10.2  Stabilność chemiczna  	
	Substancja stabilna w normalnych warunkach.  	
	
10.3  Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji  	
	Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.  	
	
10.4  Warunki, których należy unikać  	
	Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.  	
	
10.5  Materiały niezgodne  	
	Silne kwasy. Silne zasady. Silne czynniki utleniające. Czynnik redukujący.  	
	
10.6  Niebezpieczne produkty rozkładu  	
	Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla.  	
	
Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 	
		
11.1  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych  	
	
Toksyczność ostra 		
	
	Wdychanie 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
	Kontakt z oczyma 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
	Kontakt ze skórą 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
	Spożycie 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
		
Nieznana toksyczność ostra 	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej toksyczności.  	
	
Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS   	
	ATEmix (doustnie) 	2,043.00  	
	ATEmix (skórny) 	26,303.00  	
	ATEmix (wdychanie pyłu/mgły) 	26.30  	
	ATEmix (wdychanie pary) 	193.00  	
		
	Nieznana toksyczność ostra  	
	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej toksyczności.  	
	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności drogą pokarmową.  	
	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności po naniesieniu na skórę.  	
	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (gaz).  	
	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pary).  	
	0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej ostrej toksyczności przez drogi oddechowe (pył/mgła).  	

Składnik 	LD50, doustne 	
Diethylene glycol diethyl ether 
 112-36-7 	= 4970 mg/kg  ( Rat ) 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	= 1540 mg/kg  ( Rat ) 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	= 2400 mg/kg  ( Rat ) 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	= 5300 mg/kg  ( Rat ) 	
Dimethyl succinate 
 106-65-0 	> 5 g/kg  ( Rat ) 	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	> 5000 mg/kg  ( Rat ) 	
		
Składnik 	LD50, skóra 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	= 1500 mg/kg  ( Rabbit ) 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	> 2000 mg/kg  ( Rabbit ) 	
Dimethyl succinate 
 106-65-0 	> 5 g/kg  ( Rabbit ) 	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	> 5000 mg/kg  ( Rabbit ) 	
		
Składnik 	LC50, oddechowe 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	> 5100 mg/m3  ( Rat ) 4 h 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	> 400 ppm  ( Rat ) 4 h 	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	> 5.6 mg/L  ( Rat ) 4 h 	
 	
Działanie żrące/drażniące na skórę 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
Uszkodzenie/podrażnienie oczu 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (na podstawie składników).  	
Uczulenie 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
Działanie mutagenne 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
Działania rakotwórcze 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
Działanie na rozrodczość 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
		
STOT - jednorazowe narażenie 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. (na podstawie składników).  	
STOT - narażenie powtarzalne 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
Zagrożenie przy wdychaniu 	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 	
		
12.1  Toksyczność  	
	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.  	
	
	Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego
0 % mieszaniny składa się ze składnika(-ów) o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego  	
	
Składnik 	Glony/rośliny wodne 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	96h EC50 Desmodesmus subspicatus: = 79 mg/L 
72h EC50 Desmodesmus subspicatus: = 360 mg/L 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	72h EC50 Desmodesmus subspicatus: > 500 mg/L 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	72h EC50 Desmodesmus subspicatus: > 500 mg/L 	
		
Składnik 	Ryby 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	96h LC50 Pimephales promelas: = 2400 mg/L 
96h LC50 Pimephales promelas: = 2400 mg/L (static) 	
Dimethyl succinate 
 106-65-0 	96h LC50 Brachydanio rerio:  50 - 100 mg/L (static) 	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	96h LC50 Pimephales promelas:  19.6 - 26.2 mg/L (static) 	
		
Składnik 	Skorupiaki 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	48h EC50 Daphnia magna Straus: > 500 mg/L 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	48h EC50 Daphnia magna: = 37 mg/L 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	48h EC50 Daphnia magna: > 500 mg/L 	
Dimethyl glutarate 
 1119-40-0 	48h EC50 Daphnia magna:  122.1 - 163.5 mg/L 	
		
12.2  Trwałość i zdolność do rozkładu  	
	Brak danych.  	
	
12.3  Zdolność do bioakumulacji  	
	Brak danych.  	
Składnik 	Współczynnik podziału 	
Butyrolactone 
 96-48-0 	-0.566 	
Octan 2-butoksyetylu 
 112-07-2 	1.51 	
Triethylene glycol monobutyl ether 
 143-22-6 	0.51 	
Dimethyl succinate 
 106-65-0 	0.19 	
		
12.4  Mobilność w glebie  	
	Brak danych.  	
	
12.5  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB  	
	Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji ani toksyczne (PBT). Niniejsza mieszanina nie zawiera substancji uznawanej za bardzo trwałą lub ulegającą silnej bioakumulacji (vPvB).  	
		
12.6  Inne szkodliwe skutki działania.  	
	Brak danych.  	

	
Sekcja 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 	
		
13.1  Metody unieszkodliwiania odpadów  	
	Odpady z pozostałości/niezużytych produktów 	Odpady gromadzić i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.  	
	Skażone opakowanie 	Opróżnione pojemniki powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia.  	
	
Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 	
		
	Uwaga: 	Ta informacja nie ma na celu przekazania wszystkich specyficznych wymagań transportowych dotyczących tego produktu. Klasyfikacja transportu może różnić się w zależności od pojemności kontenera i może podlegać wpływom regionalnych lub krajowych zmian przepisów. Dodatkowe informacje na temat transportu można znaleźć w przepisach szczególnych dotyczących środka transportu. Obowiązkiem organizacji transportującej jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i zasad dotyczących transportu materiału.  	
		
ADR 	Nieklasyfikowany  	
14.2  Właściwa nazwa przewozowa 	Printing Ink  	
		
ICAO / IATA / IMDG / IMO 	Nieklasyfikowany  	
14.2  Właściwa nazwa przewozowa 	Printing Ink  	

	
Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 	
		
15.1  Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny  	

		
Unia Europejska 		
	
Listy międzynarodowe
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Dostawca (producent/importer/dalszy użytkownik/dystrybutor)  	

15.2  Ocena bezpieczeństwa chemicznego  	
Brak danych.  	
	
Sekcja 16: INNE INFORMACJE 	
		
Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319 - Działa drażniąco na oczy
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  	
	
Legenda  - Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  	
TWA 	TWA (średnia ważona w czasie)  	
STEL 	STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego)  	
Wartość maksymalna 	Maksymalna wartość graniczna  	
		
Data aktualizacji 	08-mar-2019  	
	
Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 648/2004  	
	
Oświadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.  	
	
Koniec karty charakterystyki